一、出租车GPS标准字段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 说明 |
| ID | NUMBER(19) | ID |
| CENTER\_ID | VARCHAR2(10) | 增加字段，标识调度中心：JYJ=金银建，JKSX=交科视讯，ZHTC=中寰天畅，QH=奇华 |
| SIM\_CODE | VARCHAR2(30) | 终端号 |
| VEHICLE\_CODE | VARCHAR2(20) | 车牌号 |
| GPS\_TIME | DATE | 生成时间 |
| LONGITUDE | NUMBER(10,6) | 经度 |
| LATITUDE | NUMBER(10,6) | 纬度 |
| SPEED | NUMBER(10,4) | 速度（km/h) |
| VEH\_STATE | VARCHAR2(5) | 车辆状态：0=空车,1=重车（,2=驻车,3=停运,4=其它。选用，部分调度中心有此状态） |
| GPS\_STATE | VARCHAR2(5) | GPS定位状态：0=无效,1=有效 |
| ASPECT | NUMBER(10,4) | 方向, 正北偏东的方位角（0-359） |